HARD LINE

TM

VR2080 ESC Plug-in



# Усовершенствованные функциональные возможности

Оптимизация и унификация конструктивных решений. Совместимость с аксессуарами выносных горок линейки VR2080.

# Эффективное использование полезного объема

Ультранизкий фронт. 5 рядов вместительных полок. Три глубины. Возможности загрузки увеличены на 30%\*.

# Эргономичный плоский дизайн и эффектная презентация

Максимальная фронтальная экспозиция. Большая близость к покупателю. Выбор подсветки каждой полки и вертикальной подсветки.

# Уникальное энергосбережение

Хладогент R290. Эффективное энергосберегающее покрытие. Инновационная система управления воздушными потоками. Автоматическая система выпаривания.

\* по сравнению с другим оборудованием со встроенным агрегатом

Встроенное

холодообеспечение

+1...+7 ºС



Mono4HaR npo,QYKL11R, rorosaR e,Qa, KoH,Q11repcK11e 113,Qen11R, racrpoHoM11R

R290

+1...+7ºС

CDpYKrl, oso�11 Han11rK11

## VR2080.700 ESC Plug-in VR2080.800 ESC Plug-in VR2080.950 ESC Plug-in



400

400

400




400

400

660

710

755



500

500

500



500

500

760

810

855



600

600

600

600

600

890

950

995

155

155

155

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| VR2080.950 ESC Plug-in 125 | +1...+7 | 1250 | 2080 | 950 | 1330 | 4,6 | 1,6 | 600 | 10,6 |
| VR2080.800 ESC Plug-in 125 | +1...+7 | 1250 | 2080 | 810 | 1330 | 3,9 | 1,3 | 500 | 10,6 |
| VR2080.700 ESC Plug-in 125 | +1...+7 | 1250 | 2080 | 710 | 1330 | 3,1 | 1,1 | 400 | 10,6 |



[**www.brandford.ru**](http://www.brandford.ru/)