**ПАСПОРТ**

**МЕЛЬНИЦА ДЛЯ СОЛИ И ПЕРЦА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ**

**МОДЕЛЬ: GL-PG-002**

****



**Перед использованием устройства внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией!**

**ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ**

1. Прибор предназначен только для бытового использования и не подходит для коммерческих целей.
2. Прибор предназначен для измельчения соли, перца горошком и других специй. Не допускается использование прибора не по назначению.
3. Не допускайте контактов моторного блока мельницы с водой или другими жидкостями, так как это может привести к удару электрическим током или выходу прибора из строя. Запрещается: использовать прибор вблизи раковин, прикасаться к корпусу прибора мокрыми руками.
4. Запрещается использование мельницы вблизи источников тепла (электрические конфорки, газовые горелки, радиаторы и т.п.). Оберегайте прибор от контакта с высокими температурами, а также от воздействия прямых солнечных лучей.
5. Мельница предназначена для использования только в закрытых помещениях. Не используйте и не оставляйте прибор на открытом воздухе, где он может подвергнуться воздействию прямых солнечных лучей и избыточной влажности.
6. Мельница не должна использоваться лицами (включая детей) с неполными физическими, сенсорными или умственными способностями; лица с недостаточным опытом и знаниями обращения с прибором могут пользоваться им только под строгим надзором человека, ответственного за их безопасность, или после подробного инструктажа этого человека.
7. Не допускается запускать мельницу вхолостую, так как это может привести к преждевременному износу керамических жерновов.
8. Не допускается мыть прибор под прямой струей воды, погружать его в воду, мыть в посудомоечной машине.
9. Регулярно выполняйте очистку мельницы (см. раздел «ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД»).
10. Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.
11. При возникновении любых неисправностей следует обращаться к специалистам службы сервиса.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| Модель  | GL-PG-002 |
| Питание  | 6 х ААА (в комплект не входят) |
| Вместимость  | 40 г |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь, пластик |
| Материал жерновов | керамика |

**ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ**

1. Распакуйте прибор и удалите все упаковочные материалы.
2. Протрите корпус прибора чистой влажной губкой или тканью, чтобы удалить возможные следы пыли. Вытрите насухо.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ**

1. Для начала работы поверните верхнюю крышку мельницы против часовой стрелки и снимите ее.
2. Движением вверх отсоедините от корпуса моторный блок с держателем батареек. Вставьте в держатель 6 батареек ААА таким образом, чтобы плоская часть батарейки (минус) нажимала на пружинку, а сама батарейка плотно прилегала к желобку держателя.
3. Засыпьте в акриловый контейнер нужное количество специй.

**Рекомендуется постоянно держать мельницу заполненной на 80%, чтобы опеспечить ее бесперебойную работу.**

1. Установите моторный блок на корпус так, чтобы хвостовик вала вошел во втулку, а металлические штырьки на моторном блоке совпали с контактами на корпусе. Плотно прижмите.

**Между контактами не должно оставаться зазоров, иначе мельница работать не будет.**

1. Установите на место верхнюю крышку так, чтобы стрелка на ней совпала с правой стрелкой на корпусе, и поверните по часовой стрелке до щелчка.
2. Мельница готова к работе. Для включения нажмите на кнопку в верхней части корпуса. При этом загорится синяя светодиодная подсветка в нижней части корпуса.
3. Степень помола регулируется вращением нижней части корпуса (против часовой стрелки – мельче, по часовой стрелке – крупнее).

**ПРИМЕЧАНИЕ: Прибор предназначен для работы в повторно-кратковременном режиме. Не рекомендуется производить помол дольше 30 секунд.**

**ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД**

1. Не допускается использовать для очистки прибора абразивные материалы, колющие и режущие предметы, агрессивные хлорсодержащие чистящие средства, бензин, кислоты, щелочи и растворители.
2. Не допускается мыть съемные узлы прибора в посудомоечной машине.
3. Не допускается погружение моторного блока в воду или другие жидкости.
4. Следите за тем, чтобы вода не попала внутрь жерновов и акрилового контейнера, так как это может привести к набуханию специй и заклиниванию жерновов.

**Ежедневно по окончании работы:**

1. Протрите корпус прибора чистой влажной губкой или тканью и вытрите насухо.
2. Очистите жернова снаружи мягкой щеточкой или чистой сухой тканью.

**ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА**

Транспортировка должна осуществляться аккуратно, чтобы не нанести повреждения прибору. При транспортировке не переворачивайте упаковку вверх дном.

Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, необходимо извлечь батарейки и тщательно очистить его. Храните прибор в сухом, проветриваемом и отапливаемом помещении, при температуре воздуха от 5 до 40оС и относительной влажности не более 80%. В воздухе не должно быть агрессивных примесей (паров кислот, щелочей), которые могут вызвать коррозию.

Прибор требует бережного обращения, оберегайте его от пыли, грязи, ударов и прочих механических воздействий.

**УТИЛИЗАЦИЯ**

В целях защиты окружающей среды не выбрасывайте устройство в обычные мусорные баки. Утилизируйте в соответствии с действующими нормативами.

|  |
| --- |
| Произведено в КНР. Дата производства является частью серийного номера, который указан на шильдике и/или упаковке прибора.  |