**ИНСТРУКЦИЯ**

**для загрузки файлов мультимедиа в кофемашину LE 307a**

Для начала необходимо подготовить файлы изображений, видео и звука, которые будем менять в кофемашине. Они должны соответствовать критериям, указанным в каждом пункте.

Загрузка происходит через флэш накопитель. Для этого помещаем в него файлы и вставляем в любой USB разъем кофемашины. Заходим в меню настроек кофемашины, нажимаем кнопку «MODE» и выбираем пункт «Импорт/экспорт», далее нажимаем «Импорт видео и картинок» и ждем завершения процедуры. Затем перезагружаем кофемашину.

Для загрузки файлов необходимо создать в корневом каталоге флэш накопителя папку «vm» и поместить в нее папки с файлами:

1. **Для установки звука в начале приготовления напитка:**

В папке «vm» создать папку «vmres» и поместить в нее файл в формате «mp3» с именем «drinkingstart»

Включить или отключить этот звук необходимо в настройках кофемашины:

«Mode» > «Другие настройки» > «Звуки (начало и конец приготовления)»

1. **Для установки звука в конце приготовления напитка:**

В папке «vm» создать папку «vmres» и поместить в нее файл в формате «mp3» с именем «drinkingend»

Включить или отключить этот звук необходимо в настройках кофемашины:

«Mode» > «Другие настройки» > «Звуки (начало и конец приготовления)»

1. **Для установки звука при функции «Поставьте стакан»:**

В папке «vm» создать папку «vmres» и поместить в нее файл в формате «mp3» с именем «putcup»

Включить или отключить этот звук необходимо в настройках кофемашины, установив или сняв галочку:

«Mode» > «Конфигурация кофемашины» > «Базовая конфигурация» > «Конфигурация машины» > «Пожалуйста, поставьте стакан (LE 307)»

1. **Для смены фоновой картинки меню:**

В папке «vm» создать папку «vmres» и поместить в нее файл в формате «png» с именем «salebg». Рекомендованное разрешение: 1280 на 1024

1. **Для установки другого значка терминала оплаты:**

В папке «vm» создать папку «appkey» и поместить в нее файл в формате «png» с именем «cashlesspay». Рекомендованное разрешение: 200 на 200

1. **Для добавления новых изображений напитков (иконок) в меню:**

В папке «vm» создать папку «goodsimg» и поместить в нее файл в формате «png» с любым именем. Рекомендованное разрешение: 400 на 400

1. **Для установки видео или изображений в режиме ожидания:**

В папке «vm» создать папку «waitres» и поместить в нее файл видео в формате «mp4» или файл фото в формате «png» с именем «w1,….w5».

Рекомендованное разрешение: 1280 на 1024

Настроить показ видео или фото необходимо в настройках кофемашины:

«Mode» > «Другие настройки» > «Рекламная конфигурация» > «Реклама в режиме ожидания»

1. **Для установки видео или изображений в режиме приготовления напитков:**

В папке «vm» создать папку «outres» и поместить в нее файл видео в формате «mp4» или файл фото в формате «png» с именем «t1,….t5».

Рекомендованное разрешение: 1280 на 1024

Настроить показ видео или фото необходимо в настройках кофемашины:

«Mode» > «Другие настройки» > «Рекламная конфигурация» > «Drinking advertisement»